|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis / tehnička specifikacija** | **Jedinica mjere** | **količina** | **Cijena** | **Iznos (cijena\*količina)** |
|  | **PROFESIONALNA PERILICA POSUĐA**dimenzije: maksimalno širina 600 mm \* dubina 600mm \* visina 850 mm dim. košare: minimalno 500\*500 mm visina pranja tanjura: Ø345mm visina pranja čaša: 320 mm ciklus pranja: 120 sekundi el. priključak: 230V/50Hz/3,5kW ili 400V/50Hz/5,2 KW uključen dozator za sredstvo za ispiranje uključen dozator za detrgent  | Kom | 2 |  |  |
|  | **DEPURATOR VODE AUTOMATSKI** volumetrijski dim.: maksimalno 240\*430\*420h mm potrošnja soli u regeneraciji: 900 g el. priključak: 230V/50Hz/10W  | Kom | 2 |  |  |
| 3. | **STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA** Kapacitet perilice 3 programa pranja:40 / 24 / 12 košara/sat kratki programi 64 / 42 / 23Stroj izrađen od visokokvalitetnog materijala (CrNi 18/10) Okretna ruka pranja od nehrđajućeg čelika Sistem pranja s različitim tlakom pranja Okretne ruke ispiranja gornjeg i donjeg sustavaDozirne pumpe za pranje i ispiranje sa usisnim cijevimaDodirni zaslon s prikazom funkcije rada Upravljanje strojem jednom tipkom putem elektronikeDodatni tipka za pokretanje programa pranja na ergonomskoj visiniTipka za aktivaciju rada perilice - s indikatorom napretka ciklusa pranja Vremenski programiran početak rada i naknadno isključivanje periliceDnevnik rada i higijene - automatsko dokumentiranje i snimanja svih HACCP relevantnih podatakaElektronska dijagnostika kvara - Animacijski i zvučni signali u slučaju pogreške Onemogućava proces ispiranja uslijed pada temperature u bojleru Tri softvera - za pekarstvo, mesnice i univerzalniVišestruki sustav filtriranja s ugrađenim uređajem za kontinuirano pročišćavanje lužine pranja Senzor za nadzor kvalitete vode u komori (spremnik / za stupanj zaprljanosti vode pranja) Pumpa za izbacivanje vode iz komoreProgram brze izmjena vode u komori (mogućnost odabira tri nivoa)Automatsko pražnjenje komore (spremnika) po završetku samočišćenja perilice Higijenski grijači komore (spremnika)Higijenska vodilica za košaruKomora (spremnik) perilice izrađen iz jednog komada (dubokim izvlačenjem - bez šavova i pregiba / kutova Bojler neovisan o pritiskuPumpa povećanja pritiska sustava ispiranjaToplinski spremnik i bojler sa sigurnosnom zaštitom od pregrijavanjaDvostruka stjenka i vrata sa brtvom - niska emisija buke i onemogućen gubitak topline Program za uklanjanje kamencaUgrađeni kratki savjeti za pranje - čitaju se na zaslonu periliceZaštita od prskanja: IP X5Kapacitet spremnika: 69 lPotrošnja vode po ciklusu ispiranja: 4,7 l Pumpa pranja: 2,5 kWDimenzije košara: 612 x 672 mm Visina ulaznog otvora: 800 mmVanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 775x 870 x 1.880 mm Vanjske dimenzije (dubina sa otvorenim vratima): 1.375 mm Vanjske dimenzije (visina sa otvorenim vratima): 2.240 mm Ukupna priključna vrijednost:9,4 kW | Kom  | 1 |  |  |
| **UKUPNO bez PDV-a**  |  **EUR** |
| **PDV** |  **EUR** |
| **UKUPNO S PDVom** |  **EUR** |