|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis / tehnička specifikacija** | **Jedinica mjere** | **količina** | **Cijena** | **Iznos (cijena\*količina)** |
|  | **PROFESIONALNA PERILICA POSUĐA**  dimenzije: maksimalno širina 600 mm \* dubina 600mm \* visina 850 mm dim. košare: minimalno 500\*500 mm visina pranja tanjura: Ø345mm visina pranja čaša: 320 mm ciklus pranja: 120 sekundi el. priključak: 230V/50Hz/3,5kW ili 400V/50Hz/5,2 KW uključen dozator za sredstvo za ispiranje uključen dozator za detrgent | Kom | 2 |  |  |
|  | **DEPURATOR VODE AUTOMATSKI** volumetrijski dim.: maksimalno 240\*430\*420h mm potrošnja soli u regeneraciji: 900 g el. priključak: 230V/50Hz/10W | Kom | 2 |  |  |
| 3. | **STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA**  Kapacitet perilice 3 programa pranja:  40 / 24 / 12 košara/sat  kratki programi 64 / 42 / 23  Stroj izrađen od visokokvalitetnog materijala (CrNi 18/10)  Okretna ruka pranja od nehrđajućeg čelika  Sistem pranja s različitim tlakom pranja  Okretne ruke ispiranja gornjeg i donjeg sustava  Dozirne pumpe za pranje i ispiranje sa usisnim cijevima  Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada  Upravljanje strojem jednom tipkom putem elektronike  Dodatni tipka za pokretanje programa pranja na ergonomskoj visini  Tipka za aktivaciju rada perilice - s indikatorom napretka ciklusa pranja  Vremenski programiran početak rada i naknadno isključivanje perilice  Dnevnik rada i higijene - automatsko dokumentiranje i snimanja svih HACCP relevantnih podataka  Elektronska dijagnostika kvara - Animacijski i zvučni signali u slučaju pogreške  Onemogućava proces ispiranja uslijed pada temperature u bojleru  Tri softvera - za pekarstvo, mesnice i univerzalni  Višestruki sustav filtriranja s ugrađenim uređajem za kontinuirano pročišćavanje lužine pranja  Senzor za nadzor kvalitete vode u komori (spremnik / za stupanj zaprljanosti vode pranja)  Pumpa za izbacivanje vode iz komore  Program brze izmjena vode u komori (mogućnost odabira tri nivoa)  Automatsko pražnjenje komore (spremnika) po završetku samočišćenja perilice  Higijenski grijači komore (spremnika)  Higijenska vodilica za košaru  Komora (spremnik) perilice izrađen iz jednog komada (dubokim izvlačenjem - bez šavova i pregiba / kutova  Bojler neovisan o pritisku  Pumpa povećanja pritiska sustava ispiranja  Toplinski spremnik i bojler sa sigurnosnom zaštitom od pregrijavanja  Dvostruka stjenka i vrata sa brtvom - niska emisija buke i onemogućen gubitak topline  Program za uklanjanje kamenca  Ugrađeni kratki savjeti za pranje - čitaju se na zaslonu perilice  Zaštita od prskanja: IP X5  Kapacitet spremnika: 69 l  Potrošnja vode po ciklusu ispiranja: 4,7 l  Pumpa pranja: 2,5 kW  Dimenzije košara: 612 x 672 mm  Visina ulaznog otvora: 800 mm  Vanjske dimenzije (širina x dubina x visina): 775x 870 x 1.880 mm  Vanjske dimenzije (dubina sa otvorenim vratima): 1.375 mm  Vanjske dimenzije (visina sa otvorenim vratima): 2.240 mm  Ukupna priključna vrijednost:9,4 kW | Kom | 1 |  |  |
| **UKUPNO bez PDV-a** | | | | **EUR** | |
| **PDV** | | | | **EUR** | |
| **UKUPNO S PDVom** | | | | **EUR** | |