|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis / tehnička specifikacija** | **Jedinica mjere** | **količina** | **Cijena** | **Iznos (cijena\*količina)** |
| 1.
 | **PROFESIONALNA PERILICA RUBLJA**Kapacitet bubnja: minimalno 28 kg Zapremina bubnja: minimalno 280 lG-faktor: minimalno 350 Grijanje: električnoEl. priključak: minimalno 22 kW Bubanj i kada od nehrđajučeg čelikaFrekventna regulacija motora, jednostavno programiranje okretaja, Okretaji centrifuge: minimalno 900 okretaja /minVeliki odvodni ventil (Ø 76 mm)USB priključak Priključak na hladnu/toplu vodu, Kaskadni bubanj - izvlačenje još više vode, postotak vlažnosti je nizakVeliki otvor vrata za jednostavan utovar i istovarMogućnost spajanja na relej za tekuće detergente – min 8 signala Sistem postavljanja perilice sa amortizerima, bez pričvršćivanjaSistemsko osiguranje stroja kod rukovanjadimenzije: visina 1400-1500 mm širina 900-1000 mm dubina 1100-1200 mm | Kom | 1 |  |  |
|  | **PROFESIONALNI STROJ ZA GLAČANJE** Funkcije: vakumGrijani stol pomoću električnog grijača (termostat) Dimenzije ploče stola: minimalno 1120 x 420 / 260mm, Automatski elektroparni kotlić Kapaciteta kotlića: minimalno 8 litara Elektroparno glačaloUgrađena pumpa za vodu za automatski dotok vodeSnage grijača u kotliću: 4,0 kWUkupna snaga: minimalno 5,8 kWRadni pritisak: 3 bara Potrošnja vode: maksimalno 6 l/h Priključni napon: 400V/3N/50HzDimenzije: širina 1500-1600 mm dubina 400-450mm visina 900-950 mm | Kom | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO bez PDV-a |  EUR |
| PDV |  EUR |
| UKUPNO SA PDV-om |  EUR |