|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis / tehnička specifikacija** | **Jedinica mjere** | **količina** | **Cijena** | **Iznos (cijena\*količina)** |
|  | **PROFESIONALNA PERILICA RUBLJA**  Kapacitet bubnja: minimalno 28 kg  Zapremina bubnja: minimalno 280 l  G-faktor: minimalno 350  Grijanje: električno  El. priključak: minimalno 22 kW  Bubanj i kada od nehrđajučeg čelika  Frekventna regulacija motora, jednostavno programiranje okretaja, Okretaji centrifuge: minimalno 900 okretaja /min  Veliki odvodni ventil (Ø 76 mm)  USB priključak  Priključak na hladnu/toplu vodu,  Kaskadni bubanj - izvlačenje još više vode, postotak vlažnosti je nizak  Veliki otvor vrata za jednostavan utovar i istovar  Mogućnost spajanja na relej za tekuće detergente – min 8 signala  Sistem postavljanja perilice sa amortizerima, bez pričvršćivanja  Sistemsko osiguranje stroja kod rukovanja  dimenzije: visina 1400-1500 mm  širina 900-1000 mm  dubina 1100-1200 mm | Kom | 1 |  |  |
|  | **PROFESIONALNI STROJ ZA GLAČANJE** Funkcije: vakum  Grijani stol pomoću električnog grijača (termostat) Dimenzije ploče stola: minimalno 1120 x 420 / 260mm, Automatski elektroparni kotlić Kapaciteta kotlića: minimalno 8 litara Elektroparno glačalo  Ugrađena pumpa za vodu za automatski dotok vode  Snage grijača u kotliću: 4,0 kW  Ukupna snaga: minimalno 5,8 kW  Radni pritisak: 3 bara Potrošnja vode: maksimalno 6 l/h Priključni napon: 400V/3N/50Hz  Dimenzije: širina 1500-1600 mm dubina 400-450mm visina 900-950 mm | Kom | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO bez PDV-a | EUR |
| PDV | EUR |
| UKUPNO SA PDV-om | EUR |