**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT**

**Ivana pl. Zajca 2**

**21000 Split**

**Prilog III.- Tehničke specifikacije**

1. Metalne arhivske police/regali površinski zaštićeni plastifikacijom ( zapečaćenom elektrostatski nanesenom sivom bojom)
2. Regali trebaju biti ukrućeni ukrutama koje sprječavaju njihovo izvijanje
3. Sistem treba biti u potpunosti montažno-demontažni . Vertikalni nosači kvadratičnog profila koji dozvoljavaju vertikalni pomak polica po visini svakih +/- 25 mm
4. Police punog lima
5. Nosivost polica : 90-120 kg/polica (ravnomjerno raspoređenog tereta)
6. Police trebaju imati mogućnost montiranja na nosače ulaganjem na kukice te mijenjanje bez upotrebe alata.
7. Svi rubovi polica izvedeni savijanjem u svrhu sprječavanja ozljeda
8. Nosači polica za pričvršćivanje trebaju imati mogućnost pričvršćivanja na razne podloge ( knauf, cigla, beton, čelična konstrukcij i sl.)
9. Police trebaju biti izrađene s dodatnim ojačanjem (rebrom) s donje strane police
10. Police / regali trebaju imati certifikate kvalitete izdane od ustanove/ureda za ispitivanje ovlaštenog od strane Hrvatske akreditacijske agencije
11. Minimalni traženi jamstveni rok za arhivske police je 2 godine ( 24 mjeseca) od dana izvršenja ugovora bez obzira na datum isporuke